<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.005" y1="0.165" x2="79.995" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.995" y1="0.165" x2="79.995" y2="53.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.995" y1="53.175" x2="0.005" y2="53.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.005" y1="53.175" x2="0.005" y2="0.165" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="L200S">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="TO220ABS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, vertical</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<packages>
<package name="SHK20L">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; 5 x 20 mm, SH contact, SHH1 Schukat / E1073 Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inductors">
<packages>
<package name="SFT1030">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
<package name="82114R">
<description>&lt;B&gt;INDUCTOR&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
manufacturer Siemens</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="heatsink">
<packages>
<package name="SK129">
<description>&lt;b&gt;HEATSINK&lt;/b&gt;&lt;p&gt; manufacturer Fischer/distributor Buerklin</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="#PaJa_31">
<description>&lt;B&gt;PaJa 31&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Univerzální knihovna soucastek do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 215 soucastek na DPS, 330 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2001-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="R-7,5">
<description>&lt;B&gt;Odpor&lt;/B&gt; - vel. 0207 - 0,6W</description>
</package>
<package name="C-5">
</package>
<package name="64Y">
<description>&lt;B&gt;trimr&lt;/B&gt; - 25-ti otackovy - nastojato</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 3.0 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="v-reg" package="L200S" value="LT 1070">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="TO220ABS" value="BYV32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="fuse" package="SHK20L" value="5A/F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="inductors" package="SFT1030" value="150uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="#PaJa_31" package="C-5" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="#PaJa_31" package="C-5" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="#PaJa_31" package="C-5" value="100nF/100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="1K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="82K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="4.7K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="22K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E5-10,5" value="470uF/35V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E5-10,5" value="470uF/63V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E5-10,5" value="470uF/63V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="KK1" library="heatsink" package="SK129" value="SK129">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="inductors" package="82114R" value="10µH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="#PaJa_31" package="64Y" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND3.0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="F1" pad="2A"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="A1"/>
<contactref element="D1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
