<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="46.335" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.335" y1="0" x2="46.335" y2="40.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.335" y1="40.31" x2="0" y2="40.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="4.445" y="3.81" drill="1.2"/>
<hole x="41.91" y="3.81" drill="1.2"/>
<hole x="41.91" y="36.195" drill="1.2"/>
<hole x="4.445" y="36.195" drill="1.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="#PaJa_31">
<description>&lt;B&gt;PaJa 31&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Univerzální knihovna soucastek do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 215 soucastek na DPS, 330 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2001-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C-5">
</package>
<package name="C-EL_3,5">
</package>
<package name="DO35">
<description>&lt;B&gt;Dioda&lt;/B&gt; - roztec nozek 7,5 mm</description>
</package>
<package name="DIL8">
</package>
<package name="R-7,5">
<description>&lt;B&gt;Odpor&lt;/B&gt; - vel. 0207 - 0,6W</description>
</package>
<package name="TO-92">
</package>
<package name="C-2,5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="#PaJa_konektory">
<description>&lt;B&gt;PaJa_konektory&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Knihovna konektoru do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 98 soucastek na DPS, 98 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2011-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ARK550/2">
<description>&lt;B&gt;Svorkovnice&lt;/B&gt; - dvojita - roztec 3,5mm</description>
</package>
<package name="ARK550/3">
<description>&lt;B&gt;Svorkovnice&lt;/B&gt; - trojita - roztec 3,5mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mosfet">
<description>&lt;h1&gt;FNE Library - MOSFETs&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt; Knihovna obsahuje tranzistory typu MOSFET a to jak kanál typu N tak i kanál typu P&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Library contain P-MOSFET an N-MOSFET transistors&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 220 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="#PaJa_31" package="C-5" value="33n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="#PaJa_31" package="C-EL_3,5" value="100µF">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="#PaJa_31" package="DO35" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DZ1" library="#PaJa_31" package="DO35" value="18V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/2" value="Ucc8-24V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OZ1" library="#PaJa_31" package="DIL8" value="LM358">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="M1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="33R">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="M1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="M1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="M1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="10K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="M1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="12k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="22k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="8k2">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="STOP" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/3" value="M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="#PaJa_31" package="TO-92" value="BC337">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="mosfet" package="TO220V" value="IRFZ44">
<attribute name="PACKAGE" value="TO220"/>
<attribute name="MPN" value="IRF5305PBF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="IR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="8648255"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TERMISTOR" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/2" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="OZ1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="C-"/>
<contactref element="DZ1" pad="A"/>
<contactref element="OZ1" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="STOP" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="OZ1" pad="2"/>
<contactref element="OZ1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="C+"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="OZ1" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="OZ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="TERMISTOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OZ1" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="DZ1" pad="K"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="STOP" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="OZ1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="TERMISTOR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="STOP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="M" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="M" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
