<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<wire x1="-1.27" y1="-1.27" x2="-1.27" y2="45.72" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="45.72" x2="53.34" y2="45.72" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="45.72" x2="53.34" y2="-1.27" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="-1.27" x2="-1.27" y2="-1.27" width="0.254" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+zdroj</text>
<text>-zdroj</text>
<text>+24V</text>
<text>bargraf</text>
<text>zero</text>
<text>level</text>
</plain>
<libraries>
<library name="#PaJa_31">
<description>&lt;B&gt;PaJa 31&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Univerzální knihovna soucastek do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 215 soucastek na DPS, 330 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2001-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C-2,5">
</package>
<package name="C-EL_2,5">
</package>
<package name="SM-1">
</package>
<package name="TO-92">
</package>
<package name="64Y">
<description>&lt;B&gt;trimr&lt;/B&gt; - 25-ti otackovy - nastojato</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;B&gt;SMD&lt;/B&gt; - velikost 1206</description>
</package>
<package name="R-7,5">
<description>&lt;B&gt;Odpor&lt;/B&gt; - vel. 0207 - 0,6W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="#PaJa_konektory">
<description>&lt;B&gt;PaJa_konektory&lt;/B&gt; - knihovna   &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 
&lt;I&gt;(vytvoreno 1.1.2014)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
Knihovna konektoru do Eagle &lt;I&gt;(od verze 5.6)&lt;/I&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
Knihovna obsahuje: 98 soucastek na DPS, 98 do SCHematu&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;
&lt;Author&gt;Copyright (C) PaJa 2011-2014&lt;BR&gt;
www.paja-trb.cz&lt;BR&gt;
paja@paja-trb.cz
&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ARK550/2">
<description>&lt;B&gt;Svorkovnice&lt;/B&gt; - dvojita - roztec 3,5mm</description>
</package>
<package name="ARK550/3">
<description>&lt;B&gt;Svorkovnice&lt;/B&gt; - trojita - roztec 3,5mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="2,2µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="#PaJa_31" package="C-EL_2,5" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="47p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="2,2µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="#PaJa_31" package="C-2,5" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="#PaJa_31" package="SM-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL14" value="TL074P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="maxim" package="DIL08" value="ICL7660">
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F7441"/>
<attribute name="MPN" value="ICL7660CPA"/>
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1018170"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO1" library="#PaJa_31" package="TO-92" value="78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IO2" library="#PaJa_31" package="TO-92" value="LM317">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/2" value="R 0,1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K3" library="#PaJa_konektory" package="ARK550/3" value="ARK550/3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="#PaJa_31" package="64Y" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P4" library="#PaJa_31" package="64Y" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="#PaJa_31" package="1206" value="680">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="100k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="39k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="39k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="3k9">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="#PaJa_31" package="R-7,5" value="470">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="#PaJa_31" package="TO-92" value="BC546">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IO1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IO1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IO1" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="P4" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="P4" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="C+"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C16" pad="C-"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IO2" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IO2" pad="3"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IO2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
